TRONCATRICE PER LEGNO

DESCRIZIONE Si tratta di una sega circolare portatile, dotata di freno motore sull’interruttore dell’utensile e protezione trasparente sulla lama, che permette un esatto controllo del taglio garantendo la massima sicurezza dell’operatore. Ottima per tagliare zoccolini di battiscopa.

CARATTERISTICHE

* Motore: 220 V
* Potenza 450 W
* Profondità di taglio: a 90° 67mm/ 5° 45 mm
* Peso:7 kg

MODALITA’ DI TRASPORTO Auto station wagon.