ELETTROPOMPA

DESCRIZIONE Per il sollevamento e la rimozione di qualsiasi liquido in cantiere, i stabilimenti industriali o abitazioni private, in particolare ovunque serva prosciugare o sollevare masse liquide. Elettriche mono/trifase ad immersione. Corredate di tubo di scarico.

CARATTERISTICHE

 *Modello 1*

* Motore: 220 V 1000 W
* Prevalenze max: 12 m
* Portata max: 18 mc/h
* Peso : 12 kg

*Modello 2*

* Motore: 380 V 1500 W
* Prevalenze max: 13 m
* Portata max: 38 mc/h
* Peso :25 kg

MODALITA’ DI TRASPORTO Furgone o pick-up.