MOTOPOMPA A BENZINA

DESCRIZIONE Per il sollevamento e la rimozione di qualsiasi liquido sia alle normali condizioni di fluidità sia a forte concentrazione di materiali diversi in sospensione purché non solidi, fino a 30 mm di spessore.

CARATTERISTICHE

 *Modello 1*

* Motore: benzina
* Prevalenze max: 32m
* Portate max: 833 l/min
* Diametri mandata: 2’’ (pollici)
* Capacità serbatoi: 3,6 l
* Autonomia 2,15 h
* Peso : 30 kg

*Modello 2*

* Motore: benzina
* Prevalenze max: 26 m
* Portate max: 1640 l/min
* Diametri mandata: 4’’ (pollici)
* Capacità serbatoi: 6,5 l
* Autonomia 2,50 h
* Peso : 80 kg

MODALITA’ DI TRASPORTO Auto station wagon o pick-up.